ALTO E

De Alto E is de elektrische uitvoering van onze verticale Alto radiator. Hij is plaatsbesparend door zijn verticale vormgeving en heeft enkel een stopcontact nodig om snel een hoge warmteafgifte te bereiken.

Product: verticale elektrische paneelradiator

Afwerking: voorgevuld met verwarmingsvloeistof en uitgerust met een RF-ontvanger voorzien van   
0,8 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU-verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 220-240V ~50Hz, IPX4, klasse II

Type: 11

Hoogte: 1.800 mm

Lengtes: 500 | 600 | 700 mm

Afgifte: 1.250 | 1.500 | 1.750 watt

**Intelligente RF-thermostaat**

Temperatuurinstelling: Instelbaar van + 10 °C tot + 30 °C.

4 mogelijke bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Eco / Vorstbescherming

Algemeen gebruik: Keuze uit 2 toepassingstypes:

Woonkamer

7-dagen programma: Programmatie schakelt tussen Comfort en Eco. Er kan één temperatuur voor Comfort en één voor Eco ingesteld worden, met een maximum instelbaar verschil van 5°C tussen beide.

Super Comfort functie: De temperatuur wordt met 2 °C verhoogd, instelbaar van 20 tot 120 minuten. Manueel of via weekprogramma.

Badkamer

7-dagen programma: Programmatie schakelt tussen Comfort en Boost. De boost kan tot twee maal per dag geprogrammeerd worden. Boost: De radiator levert het volledige vermogen gedurende maximum 60 minuten of tot een maximale ingestelde omgevingstemperatuur is bereikt.

Open raam detectie: Automatische overschakeling naar vorstbeschermingsmodus wanneer er een significante temperatuurdaling wordt gedetecteerd.

Kinderveiligheid: Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld.

Bediening: Koppelen aan de radiator is eenvoudig en snel. Kan meerdere radiatoren aansturen. Ergonomisch: display met achtergrondverlichting, instellen is eenvoudig en intuïtief.