ALTO LINE

De Alto Line radiator is de verticale versie van de Everest Line 8 waarbij de Alto Line het extra voordeel heeft dat deze plaatsbesparend is en kan gebruikt worden in kleine ruimten. Door de combinatie van horizontale en verticale lijnen van de Everest Line 8 en Alto Line creëert men een licht en ruimtelijk gevoel in heel de woning.

Product: de decoratieve verticale radiator met middenaansluiting en gestileerde voorzijde

Afwerking: decoratieve gestileerde voorplaat en zijpanelen

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Kwaliteitsborging: NF

Types: 11 | 20 | 21 | 22

Hoogtes: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Lengtes: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Dieptes: 49 | 79 | 79 | 102 mm