ALTO PLAN

Grâce à son design sobre, le radiateur Alto Plan assure harmonie et équilibre à tout votre habitat.

Et comme il prend peu de place, ce radiateur se prête tout particulièrement aux espaces confinés.

Produit: le radiateur vertical décoratif à raccordement central et face plane

Finition: face plane décorative et joues

Fourni avec: consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (comprenant le raccordement central)

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max: 110 °C

Conformité: selon EN442

Qualité certifiée: NF

Types: 11 | 20 | 21 | 22

Hauteurs: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Longueurs: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Profondeurs: 49 | 79 | 79 | 102 mm