ALTO SLIM

De Alto Slim is ontegensprekelijk een juweeltje in de range van verticale radiatoren. De gladde voorzijde en de zwarte verzonken zijpanelen geven gestalte aan onvergelijkbare klasse.

Gebruik ons kleurenpalet om deze bitonale radiator extra in de verf te zetten.

Product: de decoratieve verticale radiator met middenaansluiting en een strakke voorzijde met verzonken zwarte zijpanelen

Afwerking: volledig egaal design met naadloze voorzijde en verzonken zwarte zijpanelen

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en –pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt met beschermende schuimkussens, in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren voorplaat: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Kleur zijpanelen: SN170 Zwart

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 11 | 21 | 22

Hoogtes: 1.840 | 2.040 mm

Lengtes: 470 | 570 | 670 mm

Dieptes: 73 | 96 | 119 mm