ALTO SWING

Élégant et décoratif : voilà comment l’on pourrait décrire le radiateur Alto Swing. L’Alto Swing séduit par ses contours joliment arrondis tout en assurant une chaleur particulièrement agréable. Grâce à la palette de couleurs disponibles, vous pourrez toujours intégrer l’Alto Swing harmonieusement à votre intérieur ou au contraire lui apporter une petite touche extravagante.

Produit: radiateur vertical décoratif à raccordement central, contours arrondis et distance minimale entre le mur et le radiateur

Finition: design arrondi, sans jointure

Fourni avec: consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 raccords ½” à filetage intérieur (comprenant le raccordement central)

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 21 | 22

Hauteurs: 1.820 | 2.020 mm

Longueurs: Type 21: 504 | 604 | 704 mm  
Type 22: 527 | 627 | 727 mm

Profondeurs: 96 | 119 mm