ALTO SWING

Elegant en sierlijk, zo kunnen we de Alto Swing zeker omschrijven. De Alto Swing bekoort niet alleen door de prachtige afgeronde contouren, maar biedt bovendien een aangename warmte.

Met de beschikbaarheid aan kleuren kan u ervoor kiezen om de Alto Swing volmaakt in uw interieur te laten opgaan of er juist een beetje extravert te laten uitspringen.

Product: decoratieve verticale radiator met middenaansluiting, minimale afstand tussen muur en radiator en afgeronde vormen

Afwerking: volledig naadloos, afgerond design

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en –pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt met beschermende schuimkussens, in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 21 | 22

Hoogtes: 1.820 | 2.020 mm

Lengtes: Type 21: 504 | 604 | 704 mm
Type 22: 527 | 627 | 727 mm

Dieptes: 96 | 119 mm