ALTO TANGO

Grâce à son design sobre et simple, ce radiateur s’adapte vraiment à n’importe quel intérieur, à chaque style d’habitat. Le panneau avant est angulé et se prolonge joliment dans les panneaux latéraux, conférant à l’ensemble une impression de parfaite fluidité. La palette de couleurs proposée vous permettra d’aller encore un peu plus loin, de façon à intégrer parfaitement le radiateur Alto Tango à votre style de décoration intérieure.

Produit: radiateur vertical décoratif à raccordement central, contours anguleux et distance minimale entre le mur et le radiateur

Finition: design anguleux, sans jointure

Fourni avec: consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 raccords ½” à filetage intérieur (comprenant le raccordement central)

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 21 | 22

Hauteurs: 1.820 | 2.020 mm

Longueurs: 510 | 610 mm

Profondeurs: 96 | 119 mm