ALTO TANGO

Door de sobere, strakke vormgeving past deze radiator werkelijk in elk interieur, bij elke woonstijl. De voorkant buigt af en loopt mooi over in de zijpanelen voor één vloeiend naadloos geheel.

Een waaier aan kleuren laat u nog toe dat stapje verder te gaan om de Alto Tango volledig aan uw interieurwensen aan te passen.

Product: decoratieve verticale radiator met middenaansluiting, minimale afstand tussen muur en radiator en strakke gehoekte afwerking

Afwerking: volledig naadloos, gehoekt design

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en –pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt met beschermende schuimkussens, in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 21 | 22

Hoogtes: 1.820 | 2.020 mm

Lengtes: 510 | 610 mm

Dieptes: 96 | 119 mm