APHRODITE – APHRODITE CT

Grâce à son design esthétique, le radiateur de salle de bain Aphrodite contribue à sa façon au sentiment de bien-être. Avec ses tubes cintrés et arrondis et sa structure légère, le radiateur Aphrodite apporte immanquablement une plus-value à votre salle de bain. En plus l’Aphrodite est aussi disponible avec raccordement central.

Produit: le radiateur salle de bain élégant, également disponible avec raccordement central

Fourni avec: consoles, vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (6 x ½” à filetage intérieur si avec raccordement central)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 95 °C

Conformité: selon EN442

Hauteurs: 775 | 1.181 | 1.763 mm

Nombre de tubes: 16 | 24 | 36

Longueurs: 495 | 585 | 737 mm

Tubes: horizontaux, courbés, section en “O” et d’un diamètre de 22 mm

Collecteurs: verticaux, section en “D”