ARNO DOUBLE

Le bon radiateur pour chauffer votre salle de bain complète.

Produit: Arno Double

Fourni avec: 4 consoles blanches (chromées pour les autres couleurs de radiateur), vis, chevilles, purgeur et bouchon plein esthétiques, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (raccordement central inclus)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 6 bar (testé à 7,8 bar)

Température max.: 95 °C

Conformité: selon EN442

Hauteurs: 1.199 | 1.495 | 1.791 | 2.013 mm

Nombre de tubes: 56 | 68 | 84 | 96

Longueurs: 500 | 600 | 750 | 900 mm

Tubes: horizontaux, section en “O” et d’un diamètre de 22 mm

Collecteurs: verticaux, section en “O” et d’un diamètre de 38 mm