COMPACT LINE

Net zoals de Compact Plan beschikt de Compact Line radiator over een vlakke gestileerde voorzijde en nauw aansluitende zijpanelen en bovenrooster.

Product: decoratieve omkaste paneelradiator met gestileerde voorzijde

Afwerking: decoratieve gestileerde voorzijde, bovenrooster en zijpanelen

Meegeleverd: VDI-consoles met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad

Ophangstrippen: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Kwaliteitsborging: NF

Types: 11 | 21 | 22 | 33

Hoogtes: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Lengtes: 400 – 2.000 mm

Dieptes: 63 | 79 | 102 | 160 mm