EVEREST LINE PLINTH

De Everest Line Plinth radiator is de Line-variant van de Plan-versie. Deze radiatoren zijn uitgerust met een gestileerde vlakke voorzijde, zijpanelen en een mooi bovenrooster. De radiator kan zowel als ventielradiator of als compactradiator aangesloten worden. Door zijn kleine gestalte is hij uitstekend inzetbaar voor grote raampartijen en zorgt hij bovendien voor een aangename, hoge warmte-afgifte.

Product: de decoratieve ventielradiator met een gestileerde voorzijde en bouwhoogte 200 mm

Afwerking: decoratieve gestileerde voorzijde, bovenrooster en zijpanelen

Voorgemonteerd: regelbaar ventiel type Heimeier 4368

Ventiel: Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.

Meegeleverd: ontluchter en blindstoppen

Aansluitingen: 6 x ½” binnendraad (inclusief 2 x ½” laterale onderaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 22 | 33 | 44

Hoogte: 200 mm

Lengtes: 1.000 – 2.600 mm

Dieptes: 102 | 160 | 218 mm