EVEREST SLIM ECO

Het tijdperk dat u uw radiatoren achter de zitbank verstopte is met de komst van de Everest Slim ECO volledig verleden tijd. De volledig egale voorzijde en het verzonken zwarte bovenrooster en zijpanelen geven de radiator een onevenaarbare uitstraling. Deze radiator zal u letterlijk en figuurlijk in de verf willen zetten.

Gebruik hem in combinatie met de Alto Slim om een licht en ruimtelijk gevoel te creëren in heel uw woning.

Product: de horizontale decoratieve lage-temperatuur-ventielradiator met seriële doorstroming, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel

Afwerking: volledig egaal design met naadloze voorzijde en verzonken zwart bovenrooster en zijpanelen

Voorgemonteerd: vooringesteld Heimeier ventiel 4368, ECO-ontluchter en blindstoppen

Ventiel: Het geïntegreerd regelbaar ventiel is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. Het ventiel kan overigens ook op de linkerzijde gemonteerd worden.

De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator.

Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).

Meegeleverd: design thermostaatkraan, ventielverlenger, consoles, saddle clips, schroeven, pluggen en montage-instructie

Aansluitingen: 2 x ¾” buitendraadse euroconus middenaansluiting en 2 x ½” binnendraad laterale onderaansluiting

Ophangstrippen: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt met beschermende schuimkussens, in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad SN170 Zwart gepoederlakt.

Kleuren voorplaat: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Kleur zijpanelen en
bovenrooster: SN170 Zwart

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 21 | 22

Hoogtes: 545 | 645 mm

Lengtes: 670 | 870 | 1.070 | 1.270 | 1.470 | 1.670 | 1.870 | 2.070 mm

Dieptes: 96 | 119 mm