GALVA

Radiateur Standard All In galvanisé avec revêtement de protection supplémentaire pour locaux humides.

Le radiateur panneau idéal pour votre salle de bain.

Produit: le radiateur galvanisé, non-habillé et résistant à l’humidité

Finition: traitement de galvanisation avant peinture et non-habillé

Fourni avec: consoles L, vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur

Étriers: 2 paires d’étriers jusqu’à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad

Procédé de laquage: Précédé d’un traitement de galvanisation supplémentaire, tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Compteur de chaleur: Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d’évaporation (conforme EN834 & 835).

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 11 | 21 | 22 | 33

Hauteurs: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Longueurs: 400 – 3.000 mm

Profondeurs: 60 | 77 | 100 | 158 mm