HESTIA – HESTIA CT

Le Henrad Hestia est un radiateur de salle de bain classique à tubes droits et ronds qui conserve le caractère traditionnel et intemporel de votre salle de bains. Le Hestia peut être équipé d’un raccordement central et peut également être utilisé comme élément de séparation, aidant ainsi à structurer l’espace en fonction de vos besoins.

Produit: le radiateur salle de bain classique, également disponible avec raccordement central

Fourni avec: consoles, vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (6 x ½” à filetage intérieur si avec raccordement central)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleur: blanc Henrad 9016

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 95 °C

Conformité: selon EN442

Qualité certifiée: NF 047

Hauteurs: 775 | 1.217 | 1.469 | 1.856 mm

Nombre de tubes: 16 | 22 | 28 | 34

Longueurs: 500 | 600 | 750 mm

Tubes: horizontaux, section en “O” et d’un diamètre de 22 mm

Collecteurs: verticaux et section en “D”