OCEANUS E

Un radiateur toujours prêt, à chaque saison... Toujours pratique dans la salle de bain.

Que vous souhaitiez chauffer une serviette ou rendre la température ambiante plus agréable, vous pouvez toujours compter sur l’Oceanus E.

Produit: radiateur salle de bain classique électrique

Prémonté: Pré-rempli avec du liquide de chauffage et équipé d’un thermostat.
Disponible en version avec un câble isolé de 0,8 m sans prise (avec fil pilote) et en version avec un câble isolé de 1,2 m avec prise (sans fil pilote).

Fourni avec: Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

Réglage: Opération par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, détecteur d’ouverture de fenêtre et fonction Boost.
Récepteur IR pour télécommande optionnelle.

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement (EU) 2015/1188)

Données techniques: tension de service 230V ~50Hz, IP44, Classe II

Hauteurs: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 mm

Nombre de tubes: 16 | 24 | 28 | 36

Longueurs: 400 | 450 | 495 | 585 mm

Puissance: 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1.000 W

Tubes: horizontaux, section en “O” et d’un diamètre de 22 mm