OCEANUS E

Die elektrische Variante des Oceanus Heizkörpers ist der Anfang einer neuen Ära für uns. Heutzutage werden neben der herkömmlichen hydraulischen Heizung auch alternative Energien verwendet.

Henrad ist mit Oceanus E auch in diesem Bereich tätig.

Produkt: elektrische klassische Badheizkörper

Vormontiert: vorgefüllt mit Heizflüssigkeit und ausgestattet mit Thermostat.  
Erhältlich als Version mit 0,8 m isoliertem Kabel ohne Stecker und als Version mit 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert: Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung

Steuerung: Bedienung über integriertem Thermostat mit integrierte Wochenprogrammierung, Fenster Offen Erkennung und Boost-Taste. IR-Empfänger für Fernbedienung (Zubehör)

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungs-verfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Norm: Ökodesign-Richtlinie 2018 (Verordnung (EU) 2015/1188)

Technische Daten: Netzspannung 230V ~50Hz, IP44, Klasse II

Bauhöhen: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 mm

Anzahl der Rohre: 16 | 24 | 28 | 36

Baulängen: 400 | 450 | 495 | 585 mm

Wärmeleistung: 400 | 600 | 700 | 900 | 1.000 W

Rohre: waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm