OCEANUS E-VENTO

L’Oceanus E-VENTO est un radiateur électrique soufflant intégré qui fournit une émission de chaleur supplémentaire (950 watts).

Après le montage simple et l’insertion de la fiche électrique, le radiateur est prêt à l’emploi et vous pouvez profiter d’une chaleur agréable en quelques minutes.

Produit: radiateur salle de bain classique électrique soufflant

Prémonté: Pré-rempli avec du liquide de chauffage. Equipé d’un thermostat, soufflerie PTC de 950 Watt et d’un câble isolé de 1,2 m avec prise.

Fourni avec: Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

Réglage: Contrôle par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire à auto-apprentissage automatique, détection de fenêtre ouverte, détection de présence et fonction boost. Récepteur RF pour télécommande optionnelle.

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement EU 2015/1188)

Données techniques: tension de service 220-240V ~50Hz, IPX4, Classe II

Hauteurs: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 mm

Nombre de tubes: 16 | 24 | 28 | 36

Longueurs: 495 | 585 mm

Puissance: 1.350 | 1.550 | 1.650 | 1.850 | 1.950 W

Tubes: horizontaux, section en “O” et d’un diamètre de 22 mm