RENO

De Reno radiator is een paneelradiator speciaal ontworpen voor renovatie doeleinden.

Door zijn specifieke hartafstand sluit deze radiator perfect aan op oude leidingen waardoor hij snel, gemakkelijk en zonder breekwerk kan gemonteerd worden.

Product: de omkaste paneelradiator voor renovatiedoeleinden

Afwerking: bovenrooster en zijpanelen

Meegeleverd: montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad

Ophangstrippen: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Warmtemeters: Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 21 | 22 | 33

Hoogtes: 550 | 950 mm

Lengtes: 400 – 3.000 mm

Dieptes: 77 | 100 | 158 mm