VENICE E

De Venice E combineert een mooi uiterlijk met een uitzonderlijke verwarmingsefficiëntie.

Product: Verticale elektrische flat tube on tube designradiator

Voorgemonteerd: Voorgevuld met verwarmingsvloeistof, uitgerust met een thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Regeling: Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie, open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en boost functie.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.

Kleur: Verkeerswit

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, IP34, klasse II

Hoogtes: 1.090 | 1.413 mm

Aantal buizen: 10 | 14

Lengte: 500 mm

Diepte: 49 mm

Afgifte: 500 | 700 W

Buizen: horizontaal, 70 x 11 mm vlakke sectie

Collectoren: verticaal, O-sectie, diameter 38 mm